**Информация о качественном составе питьевой воды, подаваемой**

**предприятием населению в II квартале 2018 года (по районам города).**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Определяемые**  **показатели,**  **ед.измерения** | **Нормативы**  **( ПДК),**  **по СанПиН 2.1.4.1074-01,**  **не более** | **Привокзальный**  **район** | **Пролетарский**  **район** | **Центральный**  **район** | **Советский**  **район** | **Зареченский**  **район** |
| 1. Мутность, *мг/дм3* | 1,5 | не обн.\*-0,93 | не обн.\*-0,77 | не обн.\*-0,71 | не обн.\*-0,66 | не обн.\*-0,69 |
| 1. Цветность, *градусы* | 20 | не обн.\* | не обн.\* | не обн.\* | не обн.\* | не обн.\* |
| 1. Жёсткость общая, *градусы* | 7,0(10,0) | 6,5 – 9,9 | 5,6 – 6,0 | 6,4 – 9,7 | 7,4 – 9,7 | 7,5 – 8,3 |
| 1. Железо общее, *мг/ дм3* | 0,3 | не обн.\*–  0,19 | не обн\*–  0,14 | не обн.\*–  0,14 | не обн.\*–  0,15 | не обн.\*–  0,10 |
| 1. Общие колиформные   бактерии, *(ОКБ) КОЕ*  *в 100 см3* | отсутствие в  100 см3 | не обн | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. |
| 1. Термотолерантные   колиформные бактерии,  *(ТКБ) КОЕ в 100 см3* | отсутствие в  100 см3 | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. |

не обн.\*- полученное значение концентрации находится вне нижнего диапазона измерения

**Начальник лаборатории** **Л.И.Иголкина**