**Информация о качественном составе питьевой воды, подаваемой**

**предприятием населению в IV квартале 2017 года (по районам города).**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Определяемые**  **показатели,**  **ед.измерения** | **Нормативы**  **( ПДК),**  **по СанПиН 2.1.4.1074-01,**  **не более** | **Привокзальный**  **район** | **Пролетарский**  **район** | **Центральный**  **район** | **Советский**  **район** | **Зареченский**  **район** |
| 1. Мутность, *мг/дм3* | 1,5 | не обн.\*–0,72 | не обн.\*–0,67 | не обн.\* – 0,62 | не обн.\* – 0,65 | не обн.\* – 0,67 |
| 1. Цветность, *градусы* | 20 | не обн.\* | не обн.\* | не обн.\* | не обн.\* | не обн.\* |
| 1. Жёсткость общая, *градусы* | 10,0\*\* | 8,4 – 9,7 | 5,7 – 5,9 | 7,2 – 9,5 | 8,3 – 9,2 | 7,2 – 8,2 |
| 1. Железо общее, *мг/ дм3* | 0,3 | не обн.\*–  0,13 | не обн.\*–  0,10 | не обн.\*–  0,11 | не обн.\*–  0,12 | не обн.\*–  0,10 |
| 1. Общие колиформные   бактерии, *(ОКБ) КОЕ*  *в 100 см3* | отсутствие в  100 см3 | не обн.\* | не обн.\* | не обн.\* | не обн.\* | не обн.\* |
| 1. Термотолерантные   колиформные бактерии,  *(ТКБ) КОЕ в 100 см3* | отсутствие в  100 см3 | не обн.\* | не обн.\* | не обн.\* | не обн.\* | не обн.\* |

*\*\* – согласно п. 3.4.1. прим.2 СанПиН 2.1.4.1074-01*

не обн.\*- полученное значение концентрации находится вне нижнего диапазона измерения

Начальник лаборатории Л.И.Иголкина